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[bookmark: _Toc240875628]第一部分   报价须知
（报价人应认真阅读采购书中全部内容。报价人必须按照采购公告、采购书的规定和要求提交报价文件，否则，责任自负。）
[bookmark: _Toc60236698][bookmark: _Toc508103351][bookmark: _Toc240875629]一、采购项目概况
为规范校园的安全技术防范建设工作，切实提高校园安全防范能力及管理工作水平，加强校园的安全防范工作，根据学校实际需求拟将在21栋宿舍楼新增高清视频监控系统，视频图像留存时间不少于30天。新增设备/系统须接入原有监控中心管理平台，与原系统无缝对接，实现新增数字监控系统、原有视频及报警系统做到各个系统统一平台、统一管理。预算最高控制价9.8万元。
[bookmark: _Toc240875630][bookmark: _Toc60236699][bookmark: _Toc508103352]二、相关说明
（一）本采购书仅适用于采购职能部门组织的校内分散采购活动。采购职能部门负责完成采购书内容“三审三校”。
（二）凡符合资格要求的报价人均可参加。
（三）无论结果如何，参加报价的供应商自行承担因此所产生的全部费用。
（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。
（五）采购单位可因任何原因，在递交响应文件截止时间前对采购书进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请报价人务必在送达响应文件截止日期前，关注相关信息发布情况,及时查询拟响应项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由报价人自行承担。
（六）本项目不接受联合体报价和自然人报价，不得分包、转包。
[bookmark: _Toc240875631][bookmark: _Toc508103353][bookmark: _Toc60236700]三、报价人资格
参加采购活动的报价人须具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。
（二）报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。
（三）报价人应具备《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级或以上资质或《广东省安全技术防范企业设计施工维护能力评价等级证书》三级或以上资质证书。
（四）报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
（五）非联合体投标
[bookmark: _Toc60236701][bookmark: _Toc240875632][bookmark: _Toc508103354]四、报价要求
报价人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的设备类为增值税专用发票，物资耗材和服务类为增值税普通发票）。报价人报价应包括全部货物、服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的报价除非因特殊原因并经双方协商同意，报价人不得再要求追加任何费用。
提醒：报价为采购清单总价。报价文件中只能提供唯一明确报价。

[bookmark: _Toc60236702][bookmark: _Toc240875633][bookmark: _Toc508103355]五、报价文件要求
报价人应按照下列内容及顺序编写、装订报价文件。报价文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖报价人单位公章方为有效。
（一）报价文件的构成、顺序及要求
1.报价文件封面；
2.目录；
3.资格性审查材料，包括但不限于：
（1）营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；
（2）相关资质证书或许可证书等复印件；
4.符合性审查材料，包括但不限于：
（1）提供法人或负责人资格证明、授权委托书；
（2）报价一览表；
（3）报价明细表；
（4）“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”；
（5）报价人声明及承诺；
5.证明材料等；
（二）报价文件的份数、签署和封装
1.报价人必须制作报价文件。报价文件份数为正本1份，副本1份。报价文件应当清楚地标明“正本”和“副本”，“副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。报价文件的“正本”和所有“副本”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。将密封袋密封后加盖与报价人单位一致的有效印章。报价文件以电子形式提交，应当加密。报价文件应在规定时间内由评审小组现场拆封。评审小组需确认报价文件的密封性并作记录。
2.报价文件一经送达，无论报价人是否推荐成交，其报价文件不予退还。
（三）报价响应和偏差
1.报价文件应当对采购书的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购单位的响应。
2.采购书中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的报价将被否决。
3.报价文件对采购书的全部偏差，均应在报价文件的“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”中列明，除列明的内容外，视为报价人完全响应采购书的全部要求。报价人如不提供“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购书。
4.特殊情形处理：原则上“报价一览表”中的“报价总价”、“报价明细表”中的“报价总价”应当一致，如果出现不一致情形，以“报价一览表”中的“报价总价”为准。如果出现“报价一览表”中的大、小写金额不一致情形，以大写金额为准。
（四）报价无效情况
1.报价文件送达的时间超过规定的报价文件送达截止时间。
2.报价文件内容不符合“资格性”、“符合性”审查要求，或不满足采购需求星号条款要求。
3.报价超过采购预算；出现两个或多个报价。
4.报价文件含有采购单位不能接受的附加条件。
[bookmark: _Toc508103356][bookmark: _Toc60236703][bookmark: _Toc240875634]六、评审方法及原则
本项目采用评审方法  二 。
（一）评审方法一：满足资格性和符合性要求的供应商中，按报价最低成交。
1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）：
评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人。
2、详细性评审：评审小组按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的供应商推荐为成交供应商。最低报价相等时，由采购方代表确定1家作为成交供应商。
（二）评审方法二：评审小组对符合响应条件的供应商进行综合评审，综合得分最高者推荐为成交供应商。
1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）
评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人。
2.详细性评审（评审表见附表2）：
评审小组按综合得分由高到低推荐成交供应商。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为成交供应商。
（三）评审方法三：评审小组与符合响应条件的供应商进行一轮或多轮谈判确定具体采购需求后，按最低报价或综合评审得分最高推荐成交供应商。
1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）
评审小组依据采购书中规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。未通过的报价人不能确定为成交人。
2.谈判
第一步：分别请有效报价人对采购项目的响应情况进行介绍，包括：是否完全响应采购书要求、项目的组织方案、报价的依据、服务质保承诺、需要明确的问题等。时间5分钟。评审小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加报价的供应商平等的谈判机会。
供应商回答评委的质疑与提问，对技术（服务）要求、商务要求等内容进行双方协商。
第二步：通过谈判，了解报价人对项目的理解，斟酌自己的技术需求是否有欠缺，并补充完善。将完善后的内容向所有有效报价人进行确认，由报价人进行二次报价，第二次报价将作为最终报价。在采购需求没有实质性变化的情况下，第二次报价应当不高于第一次报价，否则第二次报价无效，以第一次报价为准。
评审小组应根据具体谈判情况制作谈判记录。
3、 定标
本项目采用招标方式 定标。
方式一：评审小组推荐第二次有效报价最低的供应商为成交供应商。最低报价相等时，由采购方代表确定1家作为成交供应商。
方式二：评审小组按综合得分（评审表见附表2）由高到低推荐成交供应商。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。
7、 [bookmark: _Toc240875635]成交供应商确定
采购单位应对评审小组推荐的成交供应商确认后，在发出采购结果公告后30日内与成交供应商签订采购合同。若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购单位单方面解除合同的，采购单位有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。



附表1
资格性与符合性审查表
（资格性审查内容应与“三、报价人资格”内容一致）
	序号
	审查内容及要求

	（一）资格性审查

	序号
	审查内容及标准
	审查结果

	1
	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。
	

	2
	报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）
	

	3
	报价人应具备《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级或以上资质或《广东省安全技术防范企业设计施工维护能力评价等级证书》三级或以上。
	

	（二）符合性审查

	序号
	审查内容及标准
	审查结果

	1
	提供法人或负责人资格证明；授权委托书
	

	2
	提供报价一览表
	

	3
	提供报价明细表
	

	4
	提供“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”
	

	5
	提供报价人声明及承诺
	

	6
	未出现采购单位无法接受的附加条件
	

	结论
	


备注：
1.本表应与采购书中相关条款内容一致。
2.每一项符合的打“〇”，不符合的打“×”。打“×”的，请说明理由。
3.“结论”一栏填写“通过”、“不通过”；任何一项出现“×”的，结论均为不通过；不通过的，为无效报价。
4.如“结论”意见不一致时，采用少数服从多数的原则确定评审结果，相关情况记录在评审报告中。


附表2：
详细评审表
	评审因素
	权重
	评分细则

	价
格
因
素
	价格分析
	20
	1、价格评审满分为20分，为客观计算得分。

	
	
	
	2、以所有通过资格性与符合性审查的投标人的投标总价作为评审的依据，投标人价格得分评分方法如下：

	
	
	
	评标基准价＝实质性满足招标文件要求且报价最低的投标总价；

	
	
	
	报价得分＝（评标基准价/投标总价）×20（取小数点后二位）

	
	
	
	注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	技术因素
	所投产品的技术响应程度
	18
	投标人应如实填写《技术规格偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得18分，标“▲”重点技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。

	
	
	
	注：偏离表应如实对应填写所投产品的具体参数。如要求提供证明资料的，需按要求提供相关证明资料；未提供证明资料或提供的证明资料与所填写内容不一致的，则认为对应参数负偏离。

	
	服务网点配置情况
	5
	投标人在广州市有服务网点且服务网点响应时间小于或等于30分钟的得5分（响应时间以服务网点至广州校区的百度地图导航时间为准，投标时须提供百度地图导航截图并加盖投标人公章），响应时间大于30分钟的得3分；在广东省内（除广州外）有服务网点得2分；广东省内无服务点0分。

	
	
	
	注：须提供有提供网点产权证书（产权人必须是投标人）或有效的租赁合同（承租方必须是投标人，同时提供2025年10月至今任意连续三个月的租金发票），上述材料复印件加盖投标人公章。

	
	技术力量情况
	5
	1、拟投入本项目的项目经理（项目经理有且只能指定一人）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师或一级建造师（机电工程专业）或高级工程师（电子技术或通讯专业）证书，同时提供人力资源和社会保障部门专业技术资格查询的《职称和专业技术人员职业资格查询证明书》截图。具有其中一个合格证书得2分，最高2分

	
	
	
	2、拟投入本项目的其他管理和技术人员（除项目经理以外）具有《安全防范系统安装维护员》职业技能证书的，每一个合格证书得1分，最高3分。

	
	
	
	注：投标文件需提供以上人员资格证书、相关查询截图及距开标当前月（不含开标月）最近连续3个月的投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖投标人公章。

	
	现有安防系统架构及设施的熟悉程度
	8
	针对各投标人对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度等，以及对这些主要软硬件的服务能力和经验，综合对比评分。

	
	
	
	优：对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度非常高，对主要软硬件的服务能力和经验非常强，得8分；

	
	
	
	良：对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度较高，对主要软硬件的服务能力和经验较强，得5分；

	
	
	
	中：对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度一般，对主要软硬件的服务能力和经验一般，得3分；

	
	
	
	差：对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度差，对主要软硬件的服务能力和经验差，得0分；

	
	重难点分析及对策
	8
	对本项目的重点难点分析的全面性，条理清晰度，保证措施的合理性、解决方案的完整性，综合对比评分：

	
	
	
	优：分析内容透彻、对策得当得8分

	
	
	
	良：分析内容详细、对策有针对性得5分；

	
	
	
	中：分析情况一般、对策针对性不强得3分；

	
	
	
	差：对本项目理解不到位，或无可行性，得0分。

	
	售后服务及培训方案
	8
	售后服务方案的完整性、可行性及质量保障措施；培训方案的可行性、合理性等情况，综合对比评分：

	
	
	
	优：对售后服务方案、培训方案描述详细清晰、方案的执行性和人员配置最完整；对比最好得8分；

	
	
	
	良：对售后服务方案、培训方案比较清晰、方案的执行性和人员配置比较合理；得5分；

	
	
	
	中：对售后服务方案、培训方案基本清晰、方案的执行性和人员配置完整不够完整，具有一定风险性，得3分；

	
	
	
	差：对售后服务方案、培训方案不清晰、方案的执行性和人员配置不完整，风险性比较高，得0分。

	
	应急方案
	8
	对本项目的应急事件分析的全面性，条理清晰度，处理措施的合理性、解决方案的完整性，综合对比评分：

	
	
	
	优：内容全面、清晰、解决方案优得8分

	
	
	
	良：内容详细、解决方案有针对性得5分；

	
	
	
	中：内容一般、解决方案针对性不强得3分；

	
	
	
	差：对应急方案理解不到位，或无可行性，得0分

	
	备机备件方案
	6
	对本项目备机备件的充足性、完整性及可行性，综合对比评分：

	
	
	
	优：备机备件充足、完整且可信度高，可行性强得6分

	
	
	
	良：备机备件充足、完整且可信度不高，可行性不强得4分；

	
	
	
	中：备机备件一般，可行性不强得2分；

	
	
	
	差：备机备件不完整，不能满足项目需求，或无可行性，得0分

	商务因素
	同类项目业绩
	5
	投标人具有2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来的视频监控类业绩，单个合同金额为人民币10万以上得1分，本项最高得5分。

	
	
	
	注：须提供合同关键页复印件及与之对应的业绩发票复印件（发票金额不小于合同额的50%），加盖投标人公章。

	
	企业相关资质及信用
	4
	1、具有住房和城乡建设部门颁发“电子与智能化工程专业承包”资质的，得2分，未提供不得分；

	
	
	
	2、具有中国电子工业标准化有关部门颁发的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，叁级或以上得2分，其他得0分。

	
	
	
	注：必须提供上述证书复印件（加盖投标人公章），否则不得分。

	
	企业管理认证情况
	5
	具备信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系ISO认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个合格证书得1分，最高得5分。

	
	
	
	注：提供有效证件的复印件和国家认证认可监督管理委员会官网查询截图（http://www.cnca.gov.cn/），证书必须处于有效状态。上述复印件加盖投标人公章，未提供或未按要求提供不得分。

	备注：评分细则中如需要报价人提供证明材料的，供应商应在报价文件中提交证明材料。



注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。
[bookmark: _Toc60236707][bookmark: _Toc240875636]
第二部分  采购需求书

[bookmark: _Toc240875637][bookmark: _Toc179]一、技术（服务）要求
本项目为广东财经大学广州校区21栋宿舍楼新增高清视频监控系统采购项目。项目内容包括但不限于文件及其基本技术要求范围内相应产品供货前的准备（包括现场踏勘、技术核对等）、产品设计、制造、采购、运输、装卸、安装、调试、技术指导培训、检验、质保期及维保服务等全部内容。

(1) 采购清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	400万智能型星光级网络摄像机
	24
	台
	　

	2
	安装支架及转接头
	24
	个
	　

	3
	64路网络视频录像机
	1
	台
	支持接入原有系统

	4
	专用硬盘
	8
	块
	　

	5
	POE网络交换机
	1
	台
	　

	6
	POE网络交换机
	1
	台
	　

	7
	壁挂机柜
	2
	套
	　

	8
	电源末级防雷插座
	2
	台
	　

	9
	光纤收发器
	2
	对
	　

	10
	线管辅材配件
	1
	批
	　



（二）具体技术指标及性能要求：
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	400万智能型星光级网络摄像机
	1、成像器件：1/3.0”逐行扫描400万像素CMOS图像传感器；
2、照度适应范围：≥120dB；
3、▲最低照度：彩色:≤0.0005lx，黑白：≤0.0001lx（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
4、最大亮度鉴别等级：≥11级；
5、信噪比：≥60dB；
6、开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比；
7、水平中心分辨力：≥1400TVL；
8、▲补光距离：红外补光灯开启后可识别≥100m处的人体轮廓（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
9、设备可对距离设备15m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放；
10、内嵌深度智能算法，可进行多种行为分析，且支持机非人检测；
11、具有双向语音对讲和单向语音广播功能；
12、可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，设置选项包括无、Basic和Digest三种；
13、▲友好密码功能检验：启用友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址可以使用摄像机出厂密码登录和访问摄像机；跨网段的地址只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机；关闭友好密码功能策略时，与摄像机处于同一网段的地址和跨网段的地址都只能使用复杂度为高的密码（至少8位，由大小写字母、数字和特殊字符组成）登录和访问摄像机（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
14、存储方式：设备具有MicroSD卡插槽，支持 MicroSDHC / MicroSDXC，最大支持容量256GB内存卡
15、告警接口:1路告警输入，1路告警输出。
16、音频接口:1路音频输入，1路音频输出。
17、支持人脸检测，可同时实现8张人脸并发检测,支持人数统计，可对进出人流量及区域内人数进行统计，并联动声光报警
18、外壳防护能力应符合GB/T4208-2017中IP67的要求
19、供电方式：DC12V±25%，PoE
20、▲支持视频内容保护，可对视频图像码流进行随机混淆处理，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
21、支持感兴趣区域(ROI)设置，最多可设置8块；
22、支持区域遮盖设置，至少可设置8个遮盖区域，区域的大小、位置可设置；
23、▲网关ARP绑定功能检验：摄像机可通过IE浏览器添加并绑定摄像机所在网段网关的MAC地址，当其它终端摄像机访问摄像机时，若使用正确的网关MAC地址即摄像机绑定的MAC地址则可以正常访问摄像机；当使用错误的网关MAC地址即不是摄像机绑定的MAC地址则不能访问摄像机（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
24、供电方式：DC12V±25%，PoE
25、外壳防护能力应符合GB/T4208-2017中IP67的要求
	24
	台
	　

	2
	安装支架及转接头
	铝合金壁装/墙装支架，含万向转接头
	24
	个
	　

	3
	64路网络视频录像机
	1、支持H.265、H.264视频解码，G.711A、G.711U音频解码；
2、解码能力：2x32MP@30，4x16MP@30，5x12MP@30，8x4K@30，12x5MP@30，16x4MP@30，20x3MP@30，32x1080p@30，54x960p@30，64x720p@30；
3、支持接入符合GB28181、ONVIF、RTSP标准的第三方网络摄像机；
4、支持接入≥64路摄像机，接入带宽≥640Mbps、转发带宽≥640Mbps；
5、内置2个HDMI、2个VGA，HDMI1和VGA1同源输出，HDMI2和VGA2同源输出，HDMI1、VGA1和HDMI2、VGA2异源输出，HDMI最高支持8K显示输出；
6、支持区域入侵、越界检测、音频检测多种智能检测接入和联动；
7、支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割显示，支持≥16路本地同步回放和多路同步倒放；
8、支持即时回放、普通回放、事件回放、标签回放、智能回放、日志回放、图片回放、外部文件回放；
9、支持硬盘热插拔；支持RAID0,1,5,6,10,50,60；支持N+1热备功能；
10、支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像；
11、支持智能搜索、回放功能，有效提高录像检索与回放效率；
12、支持硬盘配额和盘组存储模式，实现录像定向存储；
13、支持≥16个SATA接口；
14、具有不少于2个RJ45自适应网口，2个USB2.0，1个USB3.0，1个RS-485串口，1个RS-232串口，16路报警输入接口，10路报警输出接口，1个eSATA接口；
15、▲设备支持同时解码输出8路32MP@30，或16路16MP@30，或20路12MP@30，或32路4K@30，或48路5MP@30，或64路4MP@30，或80路3MP@30，或128路1080p@30及以下分辨率的H.265格式视频图像（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
16、▲支持多码流存储，NVR可以同时存储同一摄像机主码流、辅码流、第三流中任意两股或三股不同分辨率、码流大小的视频（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
17.▲录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
18、▲支持标准ONVIF、RTP、RTSP、RTMP、PSIA、HTTP、HTTPS、GB28181、私有、自定义等协议接入摄像机（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
19、▲支持256个人脸库，库容200万张人脸图片（（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
20、▲支持10个车牌库，每个车牌库支持500万车牌库容，支持按车牌黑白名单进行布防（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）；
21、▲周界功能支持检测机动车、非机动车、行人目标，支持识别目标大小，支持配置最大、最小目标尺寸过滤侦测目标；
22、▲支持检测分析画面中的车辆目标，当检测区域内出现车辆后。可对触发区域进行画框标记并触发告警及联动；
23、▲支持检测分析画面中的人体目标，当检测区域内出现人员后，可对触发区域进行画框标记并触发告警及联动；
24、▲支持U盘急救包，当系统损坏时候，可以插入U盘急救包自动完成对 NVR系统的修复；
25、▲支持目志记录存储功能，日志记录包括登录、升级、报警、回放、下载、设备配置操作记录；
26、▲支持自动维护功能，可根据设置的时间启用系统自动维护流程，包括自检，重启，取流，录像，恢复系统运行，自动重启系统，自动删除文件(录像、图片）；
27、▲支持智能风扇，根据环境温度自动调整风扇转速，支持5级风扇转速调节（提供公安部检测报告复印件并加盖投标人公章）。
	1
	台
	支持接入原有系统

	4
	专用硬盘
	硬盘容量：8TB；
硬盘尺寸：3.5英寸
硬盘类型：监控级；
硬盘缓存：256MB；
硬盘转速不小于7200RPM；
硬盘外部传输速率不小于6Gb/s；
	8
	块
	　

	5
	POE网络交换机
	1个上联电口和一个上联光口100Mbps；
8个100Mbps PoE网络端口，支持af/at供电标准，POE供电距离最远可达150米，准工业级产品，无风扇皱褶金属外壳散热设计
	1
	台
	　

	6
	POE网络交换机
	16口POE网络交换机,24口百兆加一光一电千兆上联,高功率
	1
	台
	　

	7
	壁挂机柜
	6U标准网络机柜,尺寸：宽600mm*深450mm*高350mm
	2
	套
	　

	8
	电源末级防雷插座
	末级电源防雷插座，最大放电电流是10KA ，标称放电电流是5KA
	2
	台
	　

	9
	光纤收发器
	光电转换器，单纤单模，光口为1000M全双工模式，电口为10/100/1000M自适应模式
	2
	对
	　

	10
	线管辅材配件
	含光缆、光纤熔接制作、线缆、管材、接插件、标识标签等辅材
	1
	批
	　



其他要求：
★为方便维护、保证系统稳定性及兼容性，所投货物中的摄像机、存储设备、智能分析一体机须为同一品牌设备，并且与监控中心现有主要硬件及系统软件平台无缝对接（含所有图像视频、音频及控制信息的互联互通。投标时须提供能够实现无缝对接的承诺函并加盖投标人公章）。
合同签订时中标人须提交主要设备制造商针对本项目出具的原厂供货和售后服务承诺函原件。
附表1：《监控中心现有主要硬件及系统软件平台列表》
	序号
	名称
	型号规格
	品牌

	1
	综合安防应用平台
	VS-VM3500-UV
	uniview

	2
	NVR网络视频存储主机
	VS-ISC5000
	uniview

	3
	NVR网络视频存储主机
	NVR-S200-R16
	uniview

	4
	云存储节点
	CX1848-V2
	uniview

	5
	云存储管理主机
	VS-CDM9500
	uniview

	6
	视频管理主机
	VS-VM9500
	uniview

	7
	运维管理主机
	VS-IMP8500
	uniview

	8
	智能视频诊断主机
	VS-IA8500-VD
	uniview



注：凡标有“★”的条款均为实质性内容，投标人必须作出实质性响应，负偏离或不满足其中任一项按无效投标处理；凡标有“▲”号的条款为重要内容，负偏离或不满足会影响其评审结果；

[bookmark: _Toc240875638]二、商务要求
(1) 交货期及交货地点
1.交货日期：合同签订后30日历天内完成供货安装调试到位并验收合格。
2.交货地点：成交供应商负责将货物运到采购人指定地点，由成交供应商负责办理运输和装卸等，费用由成交供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，成交供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
3.安装地址：采购人指定地点。
(2) 施工总体要求
1、材料、机械设备的要求
1.供应商所选用的材料，产品许可证与合格证等证书齐全，均应达到中华人民共和国现行国家标准，均应为经国家主管部门认可和地区建设主管部门及相关主管部门许可的产品，所有材料都必须使用环保材料，严禁使用国家禁止使用的产品。
2.由成交单位负责材料供应，材料进场前应接受采购人组织的验收，不合格材料限时运出场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，采购人有权自行处理。
3.成交单位必须配备为完成本项目改造内容所必需的机械设备，形成有效的机械化施工能力。
2、改造时限要求
1.采购人安排建设计划均需在要求时间内完成。
2.采购人有权根据上级要求适时调整期限，成交单位必须无条件服从。
3.成交单位不按采购人关于工程质量、工程施工进度等要求施工的，在经过采购人一次书面警告后，仍不能按采购人要求进行施工时，采购人有权终止成交单位的施工权，并有权安排其他单位接手成交单位的施工工程，成交单位按中止施工前的工程量进行结算。
3、安全、文明施工
1.施工范围应做到工完、料尽、场地清。        
2.成交单位有责任做好施工现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物的保护工作，用横幅或是标语张贴注意事情和安全标语，以提醒往来人员注意安全。如因成交单位原因造成损坏的，成交单位必须负责修复，若造成恶劣影响的,采购人有权对其进行处罚。
3.施工现场要有专业人员在场，以指导项目的实施，施工范围、位置必须要征得采购人的认可同意，工程分阶段完成后需协同采购人做好检测与验收。
4.成交单位应在施工作业车辆、机械上设置明显的施工作业标志，夜间施工应当设置反光标志及灯光警示标志，进行安全文明施工。同时应对施工人员加强安全文明施工教育，认真做好施工人员及机械设备的安全管理工作。
5.成交单位在接到施工任务(包含口头和书面)后，未在规定时限完成，期间造成车辆及人员的损伤的，以及在施工过程中由于违章违规施工及不文明行为对其他行人和车辆造成的后果，由成交单位负责。
6.施工范围应做到工完、料尽、场地清。对有害物质(如燃料、废料、垃圾等)要采取措施处理后经环保局同意后运至指定地点进行掩埋或其他处理措施，防止对动、植物造成损害，做法必须符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，以及其他国家、行业标准、环保相关规定等；或委托有资质的废旧物处理公司负责处理。如因处理不当造成的处罚，与采购人无关，由成交单位承担。
7.因施工造成的一切安全责任事故，均由成交单位自行负责。

(3) 安装调试要求 
[bookmark: _Toc357086410][bookmark: _Toc194730262][bookmark: _Toc194728219]1、施工安装要求：
1.设备箱体的安装（如有）
设备箱挂墙安装：必须做到水平和垂直，四个方向倾斜度不超过5度。安装用膨胀螺丝固定，人力不能使箱体晃动。如箱体在室外且在箱体内开孔固定的，需在四个膨胀螺丝接口处做防水处理。
[bookmark: _Toc194728220][bookmark: _Toc194730263]2.摄像机的安装
摄像机镜头安装要水平，稳固，不能因为安装倾斜或转动时候松动而导致图像倾斜或颤动。
在高压带电设备附近架设摄像机时，应根据带电设备的要求，确定安全距离。
[bookmark: _Toc194730266][bookmark: _Toc194728223]3.线缆敷设
所有的线缆在走线时不能裸露在外，根据工地现场环境选择使用PVC 管或桥架，线缆走向应尽量选择人不能直接触及的位置。
线缆必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头；
布放线缆时，每条线缆的两端应有明显标志；
[bookmark: _Toc194730267][bookmark: _Toc194728224]4.管道施工
管道施工必须遵守学校地下管、线建筑的有关规定。开挖管道沟时，若沟、坑较接近建筑物时，要重点做好建筑物支撑及安全措施等工作，以保证施工人员和房屋建筑等各种设施安全。
道路路面管道预埋深度必须大于300mm，路边或草坪管道预埋深度必须大于300mm。道路两边、管道转弯处及管道过长处需安装手井，采用400mm x 600mm井盖，便于线路安装及维护。
回土前，应将沟、坑内的各种杂物清除出去，如沟、坑内有积水和淤泥必须排除方可进行回土，回土中不能将大块碎石及碎砖等填入沟、坑内，以保证回土质量。
管道施工完后，需恢复至原状。
2、安装调试：
1.所有设备均应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输，送货至采购人指定的交货地点，由成交单位负责派人负责设备的现场安装和调试。按规定的时间交货、安装、调试、验收完毕。在设备的安装、调试、试运行期间, 成交单位安装调试人员一切费用自理。
2.本项目所涉及的摄像机、录像机等设备须由成交单位自行完成与监控中心现有主要硬件及系统软件平台的对接兼容并实现系统正常运行。若成交单位所投产品不能满足的，学校有权终止合同。
(4) 验收要求
1.项目完成后，成交单位配合采购人组织验收，参加验收的人员应具备相应的资格，成交单位提项目相关服务承诺函。
2.质量必须满足施工规范及采购人要求，并符合现行国家及行业验收标准。施工过程中遇有变更，必须经采购人履行变更审批手续后施工。
3.工程和产品质量应符合行业规范和相关专业验收规范的规定。
4.工程的观感质量应由验收人员通过现场检查，共同确认。
(5) 质保期及售后服务
1.质保期：整体免费质保1年，自验收合格之日起算。
2.售后服务：质保期内免费维修、更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。成交供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。质保期后，成交供应商提供终生服务，保证零配件的供给。            
(6) 其他事项
1.成交单位采购材料前需取样经过采购人认可方可投入使用。
2.临时围挡及围挡上广告布、文明标语等临时设施费用含在报价中，结算不予调整。因施工现场条件限制造成的施工难度及其他不利因素请在报价时充分考虑。
3.拆除的建筑垃圾考虑外运。外运所增加的运费、弃置费、缴纳政府相关部门的费用等请供应商在报价中充分考虑，结算时不得增加与此有关的费用。 
(7) 付款方式
1.合同签订所有货物安装调试并经采购人验收合格后，按要求开具发票，采购人收到发票后30日内一次性付清货款（学校寒暑假顺延）。
2.成交供应商必须开具有效全额发票，凭票向采购人申请付款，同时随票须附采购人所需办理付款的其他相关材料。因成交供应商未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，采购人不承担任何责任。
(8) 违约处罚
1、成交人的违约责任：
1.成交人逾期交付使用的，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购单位支付违约金；逾期15日以上的，采购单位有权终止合同，由此造成的采购单位经济损失由成交人承担。成交人支付合同金额30%的违约金。
2.成交人交付使用的服务不符合采购书、报价文件或合同规定的，采购单位有权拒收，并且成交人须向采购单位支付合同总价5%的违约金。
3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
2、采购单位的违约责任：
1.采购单位逾期付款的，应按照每日合同总价的3‰的比例向成交人偿付逾期付款的违约金；
2.采购单位违反合同规定拒绝接受服务的，应当承担由此对成交人造成的损失。
3.争议解决：
双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解，协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

[bookmark: _Toc13543213][bookmark: _Toc60236710]
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1、 营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件


2、 法人或负责人资格证明（固定格式）

报价人单位名称：
法人或负责人（本人签字或加盖法人章）：
联系方式：

	粘贴身份证复印件，反正面。




报价人单位（盖章）
年  月  日

注:报价人参加报价，必须提供法人或负责人身份证复印件。法人本人参加报价的，须将本人身份证原件带至评审现场备查；法人授权其他人参加报价的，须同时提供“授权委托书”（ 法人本人参加报价不需提供）。该资格证明为实质性响应内容。


3、 授权委托书（固定格式）

法人或负责人（本人签字或加盖法人章）：
联系方式：
委托代理人（本人签字或加盖私章）：
联系方式：
委托代理人在本单位的职务：

兹委托代表我单位参加贵单位组织的项目的采购活动，委托代理人为我单位正式在职职工，有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“报价一览表”和“报价文件”等材料，负责质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。
委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；委托代理人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

报价人单位（盖章）
年  月 日

注: 委托代理人参加报价的，除提供“法人或负责人资格证明”外，还须提供“授权委托书”，同时提供委托代理人身份证复印件，本人身份证原件带至评审现场备查。该资格证明为实质性响应内容。




附：委托代理人身份证复印件

	粘贴身份证复印件，反正面。



















4、 报价一览表
（参考样式，根据采购项目自行设计）


	项目名称
	

	报价总价（元）
	
￥                                    

	
	
大写：                                        

	备注
	


 
注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 表中报价总价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。
3、 填写此表时不得改变表格的形式。
4、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。


法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：





5、 报价明细表

（参考样式，根据采购项目自行设计）

	序号
	品目名称
	品牌
	型号（详细技术规格指标）
	原产地及制造商
	单价（元）
	数量
	合价（元）=单价*数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	伴随货物、服务或工程项
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价：
	小写
	¥：       元

	
	大写
	 人民币：


注：1、本《报价明细表》由报价人根据采购书及项目需求，结合自身认识和判断，自行制定。
2、本表“报价总价”必须与《报价一览表》中的“报价总价”一致。
3、对于报价免费的项目必须标明“免费”。
4、所有根据采购书、合同以及其它原因应由成交人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价人提交的报价总价中。



法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：


6、 技术（服务）条款响应表（固定格式）
	采购书需求
	报价人响应
	证明材料

	序号
	品目名称
	技术规格/指标
	数量
	数量
	技术规格/指标
	技术指标偏离情况
	见报价文件__页

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：报价人必须对采购书要求填写的“技术（服务）条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：


7、 商务条款响应表（固定格式）
	序号
	采购书要求
	报价人响应
	商务条款偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：报价人必须对采购书要求填写的“商务条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：


8、 报价人声明及承诺（固定格式）

致: （采购单位名称）
我方确认收到贵方提供的                采购项目（项目编号：     ）的采购书的全部内容，我方：(报价人名称)                 作为报价人正式授权 (代理人全名、职务、身份证号码)              代表我方进行有关本报价的一切事宜。
我方已完全明白采购书的所有条款要求，并重申以下几点：
1. 按采购书要求提供的报价总价详见《报价一览表》。
1. 本报价文件的有效期完全响应采购书要求（自报价截止时间起90天内有效），如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均在报价有效期内有效，如在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
1. 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料。
1. 我方理解贵方不一定接受最低报价。
1. 我方如果成交，将保证履行采购书及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行好合同。
1. 我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于采购人的报价人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、准确的、有效的。
1. 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（7） 我方对在采购响应文件及采购过程中所作出的所有承诺承担法律责任。
1. 我方在近三年没有违法行为，在以往政府招标采购活动中没有违规和违约行为，并保证所供货物及服务来源合法，否则由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。
1. 所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

  电    话：                             .传    真：.
地    址：.邮政编码：.
  代表姓名：.职    务：.
特此声明。


法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

  年  月  日




9、 证明材料



 (
第 
20
 页
)
 (
第 
21
 页
)
