附件3

**省市共建三大建筑群配套网络建设项目报价一览表**

货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌、型号、规格参数** | **数量（台）** | **单价（元）** | **总价（元）** | **偏离概述** |
| 1 | 有线接入交换机A（数据中心） | 锐捷 RG-S6120-20XS4VS2QXS | 2 |  |  |  |
| 2 | 有线接入交换机B（数据中心） | 锐捷 RG-S6120-24XMG4XS4VS-UP-E | 4 |  |  |  |
| 3 | 有线接入交换机C（楼栋网络） | 锐捷 RG-S2928G-E V3 | 45 |  |  |  |
| 4 | 有线汇聚交换机 | 锐捷 RG-S5750C-28SFP4XS-H | 6 |  |  |  |
| 5 | 可变速POE交换机 | H3C S6520X-26MC-UPWR-SI | 2 |  |  |  |
| 6 | 无线汇聚交换机 | H3C S6520X-54QC-HI | 3 |  |  |  |
| 7 | POE接入交换机 | H3C E528C-PWR | 1 |  |  |  |
| 8 | 网管服务器 | 联想 ThinkSystem SR650；  **主板架构：**Intel C624芯片组；  **处理器：**2颗英特尔至强处理器Xeon 5117 14C 105W 2.0GHz 处理器；  **内存容量：**8\*32GB TruDDR4 2666MHz；  **硬盘：**配置2块 2.5 英寸 1.2TB 10K SAS;2块M.2 240G固态硬盘；  **阵列卡配置：**配置730 8i 2G RAID卡，提供raid 0/1/5/10/50；  **内置阵列卡：**内置硬盘阵列卡最大支持数量≥3,配置1块16GB FC 双口 HBA卡；  **电源：**配置冗余750W电源。 | 2 |  |  |  |
| 总计 | | | | |  |  |

注：

1. 所报总价不能超过本项目的总预算。
2. 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用等。
3. 所投产品与采购需求有偏离的，在“偏离概述”中要描述清晰准确，所投标产品配置低于采购要求的则投标报价无效。
4. 如报价人作为供应商在 “广东省政府采购网上商城”上传产品时，所报单价不得高于本报价表的单价，否则视为自动放弃供应商资格。
5. 表中总报价与单价核算的总价不一致的，以单价为准修正总报价。
6. 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日 期：

**（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）**