**广 东 财 经 大 学**

**校内分散采购**

**采**

**购**

**书**

**（适用于公开采购方式）**

**项目名称：广东财经大学佛山校区2024-2025安防视频监控系统更新维护服务供应商资格采购项目**

**采购单位：佛山校区管委会**

**发布时间：2024年10月28日**

目录

[第一部分 报价须知 2](#_Toc1048)

[一、采购项目概况 2](#_Toc16574)

[二、相关说明 2](#_Toc28829)

[三、报价人资格 3](#_Toc11839)

[四、报价要求 3](#_Toc20873)

[五、报价文件要求 4](#_Toc18253)

[六、评审方法及原则 6](#_Toc10890)

[七、成交供应商确定 8](#_Toc18663)

[第二部分 采购需求书 15](#_Toc5254)

[一、技术（服务）要求 15](#_Toc179)

[二、商务要求 23](#_Toc17787)

[第三部分 报价文件格式 25](#_Toc14310)

# 第一部分报价须知

（报价人应认真阅读采购书中全部内容。报价人必须按照采购公告、采购书的规定和要求提交报价文件，否则，责任自负。）

**一、项目概况**

1.技防系统维护，是技防系统发挥正常功能的前提保障。依照国家《安全防范工程程序与要求》GA／T 75—94、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容，结合用户的设备实际和管理要求，以使整个维护工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行，以达到实际使用要求；

2.本项目维护服务范围包含但不限于对前端约951套各类型高清视频监控摄像机，18台录像主机，3台云存储主机，4套管理服务器，18台大屏幕拼接屏等构成的高清网络监控系统的前、后端设备维护，设备故障检查等；

3.若涉及到硬软件升级、更换，设备拆除、迁移、新增工作（含立杆、设备、网络传输系统、供电系统），则按实结算；

4.服务期：1年；

5.项目预算：合计约人民币96000/年，最终结算以实际采购金额为准，采购人不保证按此预算进行采购。

6.服务地点：广东财经大学佛山校区（广东省佛山市三水区云东海街道学海中路1号广东财经大学佛山校区）。

## 二、相关说明

（一）本采购书仅适用于采购职能部门组织的校内分散采购活动。

（二）凡符合资格要求的报价人均可参加。

（三）无论结果如何，参加的报价供应商自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）采购单位可因任何原因，在递交响应文件截止时间前对采购书进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请报价人务必在送达响应文件截止日期前，关注相关信息发布情况,及时查询拟响应项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由报价人自行承担。

（六）本项目不接受联合体报价和自然人报价，不得分包、转包。

## 三、报价人资格

（一）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。

（二）报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。

（三）报价人应具备《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级或以上资质或《广东省安全技术防范企业设计施工维护能力评价等级证书》三级或以上资质证书。

（四）报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件

（五）非联合体投标

## 四、报价要求

报价人应当根据采购项目的要求报折扣率，折扣之后的价格包括全部货物、服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的报价除非因特殊原因并经双方协商同意，报价人不得再要求追加任何费用。

提醒：报价文件中只能提供唯一明确报价。

## 五、报价文件要求

报价人应按照下列内容及顺序编写、装订报价文件。**报价文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件”均应当加盖报价人单位公章方为有效**。

（一）报价文件的构成、顺序及要求

1.报价文件封面；

2.目录；

**3.资格性审查材料，包括但不限于：**

（1）营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；

（2）相关资质证书或许可证书等复印件；

**4.符合性审查材料，包括但不限于：**

（1）提供法人或负责人资格证明、授权委托书；

（2）报价一览表；

（3）报价明细表；

（4）“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”；

（5）报价人声明及承诺；

5.证明材料等；

（二）报价文件的份数、签署和封装

1.报价人必须制作报价文件。报价文件份数为正本1份，副本2份。报价文件应当清楚地标明“正本”和“副本”，“副本”可由“正本”复印，当“副本”和“正本”内容不一致时，以正本为准。报价文件的“正本”和所有“副本”**一并装入同一密封袋（不要分开密封）**。将密封袋密封后加盖与报价人单位一致的有效印章。报价文件以电子形式提交，应当加密。报价文件应规定时间内由评审小组现场拆封。评审小组需确认报价文件的密封性并作记录。

2.报价文件一经送达，无论报价人是否推荐成交，其报价文件不予退还。

（三）报价响应和偏差

1.报价文件应当对采购书的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购单位的响应。

2.采购书中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的报价将被否决。

3.报价文件对采购书的全部偏差，均应在报价文件的“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”中列明，除列明的内容外，视为报价人完全响应采购书的全部要求。报价人如不提供“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购书。

4.特殊情形处理：原则上“报价一览表”中的“报价总价”、“报价明细表”中的“报价总价”应当一致，如果出现不一致情形，以“报价一览表”中的“报价总价”为准。如果出现“报价一览表”中的大、小写金额不一致情形，以大写金额为准。

（四）报价无效情况

1.报价文件送达的时间超过规定的报价文件送达截止时间。

2.报价文件内容不符合“资格性”、“符合性”审查要求，或不满足采购需求星号条款要求。

3.报价超过采购预算；出现两个或多个报价。

4.报价文件含有采购单位不能接受的附加条件。

## 六、评审方法及原则

本项目采用评审方法（二）综合评审 。

**（一）评审方法一：满足资格性和符合性要求的供应商中，按报价最低成交。**

1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）：

评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人。

**2、详细性评审：**评审小组按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的的供应商推荐为成交供应商。最低报价相等时，由采购方代表确定1家作为成交供应商。

**（二）评审方法二：评审小组对符合响应条件的供应商进行综合评审，综合得分最高推荐为成交供应商。**

1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）

评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人。

**2.详细性评审**（评审表见附表2）**：**

评审小组按综合得分由高到低推荐成交供应商。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为成交供应商。

**（三）评审方法三：评审小组与符合响应条件的供应商进行一轮或多轮谈判确定具体采购需求后，按最低报价或综合评审得分最高推荐成交供应商。**

1.资格性和符合性评审（评审表见附表1）

评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行审核。未通过的报价人不能确定为成交人。

2.谈判

第一步：分别请有效报价人对采购项目的响应情况进行介绍，包括：是否完全响应采购书要求、项目的组织方案、报价的依据、服务质保承诺、需要明确的问题等。时间5分钟。评审小组集中与单一供应商分别进行，并给予所有参加报价的供应商平等的谈判机会。

供应商回答评委的质疑与提问，对技术（服务）要求、商务要求等内容双方协商。

第二步：通过谈判，了解报价人对项目的理解，斟酌自己的技术需求是否有欠缺，并补充完善。将完善后的内容向所有有效报价人进行确认，由报价人进行二次报价，第二次报价将作为最终报价。在采购需求没有实质性变化的情况下，第二次报价应当不高于第一次报价，否则第二次报价无效，以第一次报价为准。

评审小组应根据具体谈判情况制作谈判记录。

1. 定标

本项目采用方式：方式二定标。

方式一：评审小组推荐第二次有效报价最低的供应商为成交供应商。最低报价相等时，由采购方代表确定1家作为成交供应商。

方式二：评审小组按综合得分（评审表见附表2）由高到低推荐成交供应商。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

## 成交供应商确定

采购单位应对评审小组推荐的成交供应商确认后，在发出采购结果公告后30日内与成交供应商签订采购合同。若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购单位单方面解除合同的，采购单位有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。

**附表1**

**资格性审查表**

**（资格性审查内容应与“三、报价人资格”内容一致）**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **审查内容及要求** |
| **（一）资格性审查** |
| **序号** | **审查内容及标准** | **审查结果** |
| **1** | 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。 |  |
| **2** | 报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料） |  |
| 3 | 报价人应具备《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》三级或以上资质或《广东省安全技术防范企业设计施工维护能力评价等级证书》三级或以上。 |  |
| 4 | 报价人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |
| 5 | 非联合体投标 |  |
|  |  结论 |  |

备注：

1.本表应与采购书中相关条款内容一致的。

2.每一项符合的打“〇”，不符合的打“×”。打“×”的，请说明理由。

3.“结论”一栏填写“通过”、“不通过”；任何一项出现“×”的，结论均为不通过；不通过的，为无效报价。

4.如“结论”意见不统一时，采用少数服从多数的原则确定评审结果，相关情况记录在评审报告中。

**附表2**

**符合性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **审查内容及标准** | **审查结果** |
| **1** | 提供法人或负责人资格证明；授权委托书 |  |
| **2** | 提供报价一览表 |  |
| **3** | 提供“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表” |  |
| **4** | 提供报价人声明及承诺 |  |
| **5** | 未出现采购单位无法接受的附加条件 |  |
| **结论** |  |

备注：

1.本表应与采购书中相关条款内容一致的。

2.每一项符合的打“〇”，不符合的打“×”。打“×”的，请说明理由。

3.“结论”一栏填写“通过”、“不通过”；任何一项出现“×”的，结论均为不通过；不通过的，为无效报价。

4.如“结论”意见不统一时，采用少数服从多数的原则确定评审结果，相关情况记录在评审报告中。

**附表3：评分标准**

**（1）各部分权重如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **价格因数** | **技术因数** | **商务因数** | **合计** |
| **满分** | **20** | **55** | **25** | **100** |

**（2）详细评审表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审因素** | **分值** | **评分细则** |
| 价格因素 | 价格分析 | 20 | 1、价格评审满分为20分，为客观计算得分。2、以所有通过资格性与符合性审查的投标人的折扣率作为评审的依据，投标人价格得分评分方法如下：评标基准折扣率＝实质性满足招标文件要求且报价最低的折扣率；报价得分＝（评标基准折扣率/报价折扣率）×20（取小数点后二位）**注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。** |
| 技术因素 | 服务网点配置情况 | 7 | 投标人在佛山市有服务网点得7分，在广东省内（除佛山外）有服务网点得3分，广东省内无服务点0分。**注：须提供有提供网点产权证书（产权人必须是投标人）或有效的租赁合同（承租方必须是投标人，同时提供2024年6月至今任意连续三个月的租金发票），上述材料复印件加盖投标人公章。** |
| 技术力量情况 | 10 | 1、拟投入本项目的项目经理（项目经理有且只能指定一人）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师、一级建造师（机电工程专业）、高级工程师（电子技术或通讯专业）证书，同时提供人力资源和社会保障部门专业技术资格查询的《职称和专业技术人员职业资格查询证明书》截图。每具有一个合格证书得2分，满分6分。2、拟投入本项目的其他管理和技术人员具有《安全防范系统安装维护员》职业技能等级证书为三级或以上的（同时提供技能人才评价证书全国联网查询系统的查询截图），每一个职业技能等级证书得1分，最高4分。**注：投标文件需提供以上人员资格证书及距开标当前月（不含开标月）最近连续3个月的投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖投标人公章。** |
| 现有安防系统架构及设施的熟悉程度 | 8 | 针对各投标人对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度等，以及对这些主要软硬件的服务能力和经验，综合对比评分。优：对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度非常高，对主要软硬件的服务能力和经验非常强，得8分；良：对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度较高，对主要软硬件的服务能力和经验较强，得5分；中：对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度一般，对主要软硬件的服务能力和经验一般，得3分；差：对本项目涉及的主要软硬件及系统架构等的熟识和掌握程度差，对主要软硬件的服务能力和经验差，得0分； |
| 重难点分析及对策 | 8 | 对本项目的重点难点分析的全面性，条理清晰度，保证措施的合理性、解决方案的完整性，综合对比评分：优：分析内容透彻、对策得当得8分良：分析内容详细、对策有针对性得5分；中：分析情况一般、对策针对性不强得3分；差：对本项目理解不到位，或无可行性，得0分。 |
| 售后服务及培训方案 | 8 | 售后服务方案的完整性、可行性及质量保障措施；培训方案的可行性、合理性等情况，综合对比评分：优：对售后服务方案、培训方案描述详细清晰、方案的执行性和人员配置最完整；对比最好得8分；良：对售后服务方案、培训方案比较清晰、方案的执行性和人员配置比较合理；得5分；中：对售后服务方案、培训方案基本清晰、方案的执行性和人员配置完整不够完整，具有一定风险性，得3分；差：对售后服务方案、培训方案不清晰、方案的执行性和人员配置不完整，风险性比较高，得0分。 |
| 应急方案 | 8 | 提出的维护服务方式优于招标文件要求得8分，符合招标文件要求得5分，不完全符合招标文件要求得3分，不提供得0分。 |
| 备机备件方案 | 6 | 提出的备品备件优于招标文件要求得6分，符合招标文件要求得4分，不完全符合招标文件要求得1分，不提供得0分。 |
| 商商务因素 | 同类项目业绩 | 10 | 投标人具有2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来的视频监控类维护保养业绩，单个合同金额为人民币5万元（含）以上10万以下的得0.5分，10万以上得1分，本项最高得10分。**注：须提供合同关键页复印件，加盖投标人公章。** |
| 企业相关资质及信用 | 10 | 1. 具有住房和城乡建设部门颁发“电子与智能化工程专业承包”资质的，得1分，未提供不得分；
2. 具有中国电子工业标准化有关部门颁发的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，叁级或以上得2分，其他得0分。
3. 获得省级或以上公共安全技术防范协会颁发的优秀安防企业（工程类）荣誉证书，每提供一份得1分，最高得5分，无证书得0分。
4. 获得中国安防百强工程商评选组委会颁发的“中国安防地区优质工程商”称号，得2分，未提供不得分；

**注：必须提供上述证书复印件（加盖投标人公章），否则不得分。** |
| 企业管理认证情况 | 5 | 具备信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系ISO认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围应包含安全技术防范系统或闭路电视监控系统，每个合格证书得1分，最高得5分。**注：提供有效证件的复印件和国家认证认可监督管理委员会官网查询截图（http://www.cnca.gov.cn/），证书必须处于有效状态。上述复印件加盖投标人公章，未提供或未按要求提供不得分。** |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

# 第二部分采购需求书

## 一、技术（服务）要求

**（一）、货物及服务单价表：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号规格** | **单位** | **材料单价** | **服务单价** | **备注** |
| **一、前端设备** |
| 1 | 400万智能型星光级筒型网络摄像机 | IPC-B2A4-IR | 台 | 2000.00  | 350.00  | 　 |
| 2 | 400万星光级33倍红外球型网络摄像机 | IPC-E614-IR | 台 | 5500.00  | 650.00  | 　 |
| 3 | 400万像素低照宽动态红外海螺半球网络摄像机 | IPC-B314-IR | 台 | 1920.00  | 350.00  | 　 |
| 4 | 无线AP网桥 | TD3220 | 套 | 1350.00  | 200.00  | 　 |
| 5 | 电梯专用无线网桥 | 拓达DP1500Y　 | 套 | 1050.00  | 200.00  | 　 |
| 6 | 安装支架及转接头 | 铝合金 | 个 | 100.00  | 100.00  | 　 |
| 7 | 摄像机电源 | DC12V2A | 个 | 80.00  | 100.00  | 　 |
| 8 | 摄像机电源 | DC12V5A | 个 | 120.00  | 100.00  | 　 |
| 9 | 球机电源 | AC24V3A | 个 | 100.00  | 100.00  | 　 |
| 10 | 收发器电源 | 5V/2A | 个 | 80.00  | 100.00  | 　 |
| 11 | 机架式电源 | 5V/12A　 | 个 | 450.00  | 100.00  | 　 |
| 12 | 摄像机立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 1800.00  | 500.00  | 　 |
| 13 | 立杆基础制作 | 定制，含水泥沙石 | 项 | 300.00  | 600.00  | 　 |
| 14 | 横臂支架 | 定制，1.5米以内 | 根 | 350.00  | 150.00  | 　 |
| 15 | 4口POE网络交换机 | UP306HV7 | 台 | 1050.00  | 100.00  | 　 |
| 16 | 8口POE网络交换机 | PM3010D | 台 | 1650.00  | 100.00  | 　 |
| 17 | 24口POE网络交换机 | HR-SPL3130-2C2F | 台 | 5880.00  | 150.00  | 　 |
| 18 | 24口千兆网络交换机 | HR-SL3130-2C2F | 台 | 4500.00  | 150.00  | 　 |
| 19 | 单口百兆光纤收发器 | HS140 | 对 | 400.00  | 100.00  | 　 |
| 20 | 双口百兆光纤收发器 | HS1402 | 对 | 500.00  | 100.00  | 　 |
| 21 | 千兆光纤收发器 | HS1200D | 对 | 1050.00  | 100.00  | 　 |
| 22 | 配电箱 | 8位明装配电箱,含空气开关 | 套 | 450.00  | 200.00  | 　 |
| 23 | 单相电源防雷模块 | AM2-40/1+NPE | 个 | 380.00  | 100.00  | 　 |
| 24 | 电源末级防雷插座 | A6-42-0NS | 个 | 260.00  | 100.00  | 　 |
| 25 | 室外设备箱 | 400\*300\*200mm | 套 | 520.00  | 100.00  | 　 |
| 26 | 6U壁挂机柜 | 6U标准网络机柜 | 套 | 720.00  | 200.00  | 　 |
| 27 | 9U壁挂机柜 | 9U标准网络机柜 | 套 | 880.00  | 200.00  | 　 |
| **二、后端设备** |
| 1 | NVR录像主机 | NVR-S200-R16 | 台 | 17500.00  | 600.00  | 　 |
| 2 | 专用硬盘 | 8T企业级硬盘 | 块 | 2000.00  | 100.00  | 　 |
| 3 | 专用硬盘 | 4T监控硬盘 | 块 | 1250.00  | 100.00  | 　 |
| 4 | 软件授权 | 授权费用 | 路 | 120.00  | 0.00  | 　 |
| 5 | 视频工作站 | 天逸510S | 台 | 8500.00  | 300.00  | 　 |
| 6 | 光端机机架 | HS-14 | 台 | 3500.00  | 300.00  | 　 |
| **三、线管、辅材配件** |
| 1 | 24芯室外铠装光纤线缆 | 室外铠装24芯单模，光纤松套管，金属中心加强件，SZ层绞缆芯内填充油膏，PE外护套 | 米 | 20.00  | 8.00  | 　 |
| 2 | 4芯室外铠装光纤线缆 | 室外铠装4芯单模，光纤松套管，金属中心加强件，SZ层绞缆芯内填充油膏，PE外护套 | 米 | 8.00  | 6.00  | 　 |
| 3 | 尾纤 | ST/SC | 条 | 30.00  | 10.00  | 　 |
| 4 | 跳线 | ST/SC | 条 | 45.00  | 10.00  | 　 |
| 5 | 耦合器 | ST/SC | 个 | 30.00  | 10.00  | 　 |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 口 | 0.00  | 25.00  | 　 |
| 7 | 光纤终端盒 | ST24口光纤终端盒 | 个 | 880.00  | 100.00  | 　 |
| 8 | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒 | 个 | 80.00  | 50.00  | 　 |
| 9 | 主干电源线 | RVV 3×2.5 mm2，符合国家标准 | 米 | 13.50  | 4.00  | 　 |
| 10 | 监控电源线 | RVV 3×1.5 mm2，符合国家标准 | 米 | 7.80  | 4.00  | 　 |
| 11 | 控制线 | RVV 2×1.0 mm2，符合国家标准 | 米 | 4.80  | 4.00  | 　 |
| 12 | 报警信号线 | RVV 6×0.2 mm2，符合国家标准 | 米 | 5.20  | 4.00  | 　 |
| 13 | 超五类四对非屏蔽线 | 防水防鼠UTP5e网络线缆 | 米 | 3.00  | 4.00  | 　 |
| 14 | 六类四对非屏蔽线 | 防水UTP6网络线缆 | 米 | 4.50  | 4.00  | 　 |
| 15 | PVC管材及配件 | Ф20/25PVC管，含配件 | 米 | 5.50  | 5.00  | 　 |
| 16 | 土质地面开挖及恢复 | 土质、草地等路面的开挖（开挖深度不小于200mm），管线暗埋以及路面恢复 | 米 | 0.00  | 80.00  | 　 |
| 17 | 水泥地面开挖及恢复 | 水泥路面的开挖开挖（开挖深度不小于200mm），管线暗埋以及路面恢复，含水泥沙石 | 米 | 50.00  | 180.00  | 　 |
| 18 | 系统检查费 | 　 | 次 | 0.00  | 600.00  | 　 |

**（二）、维护服务方式：**

1. **电话支持服务**

对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题直接电话联系乙方服务工程师，寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。

1. **其他工作**

2.1培训学校新的操作人员，传授正常操作及日常维护设备的知识；

2.2协助学校开展各项应急演练及重大活动；

1. **现场维护服务**

3.1维护期间，校区维护服务范围内的视频监控设备一旦发生故障，必须无限制次数及时提供上门服务。

3.2配备专业维护人员及应急维护小组，设立24 小时服务电话和24 小时值班制度，7×24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，具体内容如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 故障级别 | 电话响应时间 | 到达现场时间 | 故障恢复时间 | 故障类型 |
| 1 | 一级故障 | 20分钟 | 4小时 | 8小时 | 设备设施运作不正常，导致监控受到较大影响。 |
| 2 | 二级故障 | 20分钟 | 8小时 | 12小时 | 设备设施运作不正常，监控暂无影响，对安全运行造成了较大影响。 |
| 3 | 三级故障 | 20分钟 | 12小时 | 24小时 | 设备设施运行出现异常，但对安全运行尚未产生影响，仅存在潜在运行风险。 |
| 4 | 四级故障 | 20分钟 | 工作时间内24小时（远程无法处理前提下） | 按实际情况 | 设备设施运行方面需要信息或支援，很显然对运作几乎无影响，或根本没有影响。 |

**（三）、备品备件**

维护合同签定后10日内，维护服务公司需为本项目配备专用的备品备件库，以方便快速地提供设备更换，包含但不限于：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **品牌型号规格** | **数量（套）** |
|
| 1 | 高清网络枪式摄像机 | 含电源、支架等 | 5 |
| 2 | 高清网络球型摄像机 | 含电源、支架等 | 5 |
| 3 | 高清网络半球摄像机 | 含电源、支架等 | 1 |
| 4 | NVE录像主机 | 含4T、6T硬盘 | 1 |
| 5 | 网络交换机 | 含百兆/千兆网络交换机，POE网络交换机 | 5 |
| 6 | 光纤接入设备 | 含百兆/千兆光纤收发器、光端机机架，千兆光模块等 | 5 |
| 7 | 其他设备 | 含网络防雷器、电源防雷器等 | 5 |

**（四）、维护服务报告**

每季度维护服务单位应向维护服务单位递交维护服务报告，报告内容包含但不限于：维护单据（扫描件）、系统现状、本期发现的主要问题分析及处理情况、技防系统建设或日常使用的建议。

**（五）、安全文明措施**

6.1维护和施工现场工作人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求，积极推行施工现场的标准化管理，按施工组织设计，科学组织施工，维护单位必须为维护、施工人员购买工伤保险、意外伤害保险后，才能进场作业。

6.2施工现场临时电线路、设施的安装和使用必须符合建设部颁发的《施工临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）的要求。用电线路必须按临时用电施工组织设计架设，严禁任意拉线接电。

6.3电动机械和手持电动工具的安全装置应符合国家有关标准和安全技术规程，在做好保护接零的同时，应按要求装设漏电保护器。

6.4施工现场必须设有保证施工安全要求的照明，危险潮湿场所以及手持照明灯具，必须采用符合安全要求的电压。

6.5施工人员应正确使用劳动保护用品，进入施工现场必须戴安全帽，高处作业必须拴安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度，禁止违章指挥和违章作业。

6.6施工中的废弃物要及时清扫，施工完一层清扫一层，做到活完场清，保持现场整齐、清洁、道路畅通。

**（六）、其他**

**7.1维护服务单位在服务期内未能履行合同约定或服务不到位，出现以下情况的，招标人有权解除合同终止服务。**

（1）服务期内被所服务机构有效投诉达到三次（包括但不限于：响应及维修速度、服务态度、专业技术等）；

（2）招标人每季度对维护服务单位进行服务后评价，被所服务机构综合评价为差的；

（3）服务期间出现重大故障而未及时修复的，如系统瘫痪、大量存储数据丢失等；

**7.2服务机构及维护服务人员要求：**

（1）维护服务单位应在佛山校区或广州校区设定售后服务网点，以便提供快捷的维护服务；

（2）拟投入本项目的管理和技术人员数量须5人（含）以上，且每人均须具有安防从业人员继续教育培训合格证；维护服务单位需将维护服务人员身份信息资料交给学校备案且不能频繁更换。

## 二、商务要求

**（一）服务期限及地点**

1、服务期：1年

2.服务地点：广东财经大学佛山校区（广东省佛山市三水区云东海街道学海中路1号广东财经大学佛山校区）。

**（二）质保期**

1、产品质量保证期不少于1年（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

2、在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责解决，包退包换。（费用包含在报价中）

**（三）付款方式**

按实结算，设备维护完成或货物安装完成，中标人一次性开具结算金额的全额发票，采购人在收到中标人提供的发票后10个工作日内支付结算款的100%给中标人，如遇学校寒暑假则款项支付相应顺延。

**（四）违约责任**

1、中标人交付的货物、提供的服务不符合采购文件、投标文件或合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付项目金额5%的违约金。

2、中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按项目金额3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，中标人须向采购人支付项目金额5%的违约金，采购人因此而造成的经济损失由中标人承担。

3、采购人无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，采购人向中标人偿付项目金额5%的违约金。采购人如果逾期付款，则每日按项目金额的3‰向中标人偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国民法典合同篇》处理。

# 第三部分报价文件格式

**校内分散采购报价文件封面**

**广 东 财 经 大 学**

**校内分散采购报价文件**

**项目名称:**

**报价人名称：**

**报价人地址：**

**法人/委托代理人**

**（签字或加盖私章）：**

**联系电话：**

**联系邮箱：**

**报价人单位（盖章）**

目录

1. **营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件**

 **XX页**

1. **法人或负责人资格证明 XX页**
2. **授权委托书 XX页**
3. **报价一览表 XX页**
4. **报价明细表 XX页**
5. **技术（服务）条款响应表 XX页**
6. **商务条款响应表 XX页**
7. **报价人声明及承诺 XX页**
8. **证明材料 XX页**
9. **营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件**
10. **法人或负责人资格证明（固定格式）**

报价人单位名称：

法人或负责人（**本人签字或加盖法人章**）：

联系方式：

|  |
| --- |
| 粘贴身份证复印件，反正面。 |

报价人单位（盖章）

年 月 日

注:报价人参加报价，必须提供法人或负责人身份证复印件。法人本人参加报价的，须将本人身份证原件带至评审现场备查；法人授权其他人参加报价的，须同时提供“授权委托书”（ 法人本人参加报价不需提供）。该资格证明为实质性响应内容。

1. **授权委托书（固定格式）**

法人或负责人（**本人签字或加盖法人章**）：

联系方式：

委托代理人（**本人签字或加盖私章**）：

联系方式：

委托代理人在本单位职务：

兹委托代表我单位参加贵单位组织的项目的采购活动，委托代理人为我单位正式在职职工，有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“报价一览表”和“报价文件”等材料，负责质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；委托代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

报价人单位（盖章）

年 月 日

注: 委托代理人参加报价的，除提供“法人或负责人资格证明”外，还须提供“授权委托书”，同时提供委托代理人身份证复印件，本人身份证原件带至评审现场备查。该资格证明为实质性响应内容。

**附：委托代理人身份证复印件**

|  |
| --- |
| 粘贴身份证复印件，反正面。 |

1. **报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 广东财经大佛山校区2024-2025安防视频监控系统更新维护服务供应商采购项目 |
| **报价折扣率** |  |
| **备注** |  |

注：

1. 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2. 表中报价一律折扣率报价，如原价100元，折扣率90%，中标价结算价即为90元。
3. 填写此表时不得改变表格的形式。
4. 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

1. **报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号规格** | **单位** | **材料单价（不含税）** | **服务单价（不含税）** | **折扣率** |
| **一、前端设备** |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万智能型星光级筒型网络摄像机 | IPC-B2A4-IR | 台 | 2000.00  | 350.00  |  |
| 2 | 400万星光级33倍红外球型网络摄像机 | IPC-E614-IR | 台 | 5500.00  | 650.00  |
| 3 | 400万像素低照宽动态红外海螺半球网络摄像机 | IPC-B314-IR | 台 | 1920.00  | 350.00  |
| 4 | 无线AP网桥 | TD3220 | 套 | 1350.00  | 200.00  |
| 5 | 电梯专用无线网桥 | 拓达DP1500Y　 | 套 | 1050.00  | 200.00  |
| 6 | 安装支架及转接头 | 铝合金 | 个 | 100.00  | 100.00  |
| 7 | 摄像机电源 | DC12V2A | 个 | 80.00  | 100.00  |
| 8 | 摄像机电源 | DC12V5A | 个 | 120.00  | 100.00  |
| 9 | 球机电源 | AC24V3A | 个 | 100.00  | 100.00  |
| 10 | 收发器电源 | 5V/2A | 个 | 80.00  | 100.00  |
| 11 | 机架式电源 | 5V/12A　 | 个 | 450.00  | 100.00  |
| 12 | 摄像机立杆 | 定制，3.5米 | 根 | 1800.00  | 500.00  |
| 13 | 立杆基础制作 | 定制，含水泥沙石 | 项 | 300.00  | 600.00  |
| 14 | 横臂支架 | 定制，1.5米以内 | 根 | 350.00  | 150.00  |
| 15 | 4口POE网络交换机 | UP306HV7 | 台 | 1050.00  | 100.00  |
| 16 | 8口POE网络交换机 | PM3010D | 台 | 1650.00  | 100.00  |
| 17 | 24口POE网络交换机 | HR-SPL3130-2C2F | 台 | 5880.00  | 150.00  |
| 18 | 24口千兆网络交换机 | HR-SL3130-2C2F | 台 | 4500.00  | 150.00  |
| 19 | 单口百兆光纤收发器 | HS140 | 对 | 400.00  | 100.00  |
| 20 | 双口百兆光纤收发器 | HS1402 | 对 | 500.00  | 100.00  |
| 21 | 千兆光纤收发器 | HS1200D | 对 | 1050.00  | 100.00  |
| 22 | 配电箱 | 8位明装配电箱,含空气开关 | 套 | 450.00  | 200.00  |
| 23 | 单相电源防雷模块 | AM2-40/1+NPE | 个 | 380.00  | 100.00  |
| 24 | 电源末级防雷插座 | A6-42-0NS | 个 | 260.00  | 100.00  |
| 25 | 室外设备箱 | 400\*300\*200mm | 套 | 520.00  | 100.00  |
| 26 | 6U壁挂机柜 | 6U标准网络机柜 | 套 | 720.00  | 200.00  |
| 27 | 9U壁挂机柜 | 9U标准网络机柜 | 套 | 880.00  | 200.00  |
| **二、后端设备** |  |  |  |  |
| 1 | NVR录像主机 | NVR-S200-R16 | 台 | 17500.00  | 600.00  |
| 2 | 专用硬盘 | 8T企业级硬盘 | 块 | 2000.00  | 100.00  |
| 3 | 专用硬盘 | 4T监控硬盘 | 块 | 1250.00  | 100.00  |
| 4 | 软件授权 | 授权费用 | 路 | 120.00  | 0.00  |
| 5 | 视频工作站 | 天逸510S | 台 | 8500.00  | 300.00  |
| 6 | 光端机机架 | HS-14 | 台 | 3500.00  | 300.00  |
| **三、线管、辅材配件** |  |  |  |  |
| 1 | 24芯室外铠装光纤线缆 | 室外铠装24芯单模，光纤松套管，金属中心加强件，SZ层绞缆芯内填充油膏，PE外护套 | 米 | 20.00  | 8.00  |
| 2 | 4芯室外铠装光纤线缆 | 室外铠装4芯单模，光纤松套管，金属中心加强件，SZ层绞缆芯内填充油膏，PE外护套 | 米 | 8.00  | 6.00  |
| 3 | 尾纤 | ST/SC | 条 | 30.00  | 10.00  |
| 4 | 跳线 | ST/SC | 条 | 45.00  | 10.00  |
| 5 | 耦合器 | ST/SC | 个 | 30.00  | 10.00  |
| 6 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 口 | 0.00  | 25.00  |
| 7 | 光纤终端盒 | ST24口光纤终端盒 | 个 | 880.00  | 100.00  |
| 8 | 光纤终端盒 | 4口光纤终端盒 | 个 | 80.00  | 50.00  |
| 9 | 主干电源线 | RVV 3×2.5 mm2，符合国家标准 | 米 | 13.50  | 4.00  |
| 10 | 监控电源线 | RVV 3×1.5 mm2，符合国家标准 | 米 | 7.80  | 4.00  |
| 11 | 控制线 | RVV 2×1.0 mm2，符合国家标准 | 米 | 4.80  | 4.00  |
| 12 | 报警信号线 | RVV 6×0.2 mm2，符合国家标准 | 米 | 5.20  | 4.00  |
| 13 | 超五类四对非屏蔽线 | 防水防鼠UTP5e网络线缆 | 米 | 3.00  | 4.00  |
| 14 | 六类四对非屏蔽线 | 防水UTP6网络线缆 | 米 | 4.50  | 4.00  |
| 15 | PVC管材及配件 | Ф20/25PVC管，含配件 | 米 | 5.50  | 5.00  |
| 16 | 土质地面开挖及恢复 | 土质、草地等路面的开挖（开挖深度不小于200mm），管线暗埋以及路面恢复 | 米 | 0.00  | 80.00  |
| 17 | 水泥地面开挖及恢复 | 水泥路面的开挖开挖（开挖深度不小于200mm），管线暗埋以及路面恢复，含水泥沙石 | 米 | 50.00  | 180.00  |
| 18 | 系统检查费 | 　 | 次 | 0.00  | 600.00  |
| **A** | **不含税合计** |  |  |  | 　 |
| **B** | **税金** |  |  | **按国家相应的法定税率** | 　 |
| **C** | **含税合计** |  |  |  | 　 |

注：1、本《报价明细表》由报价人根据采购书及项目需求，结合自身认识和判断，自行制定。

1. 本表中10项产品名称的折扣率必须相同。如折扣率为百分之90，就所有产品单价折扣率均为百分之90。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

1. **技术（服务）条款响应表（固定格式）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购书需求** | **报价人响应** | **证明材料** |
| **序号** | **品目名称** | **技术规格/指标** | **数量** | **数量** | **技术规格/指标** | **技术指标偏离情况** | **见报价文件\_\_页** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人必须对采购书要求填写的“技术（服务）条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

1. **商务条款响应表（固定格式）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购书要求** | **报价人响应** | **商务条款偏离情况** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：报价人必须对采购书要求填写的“商务条款响应表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

1. **报价人声明及承诺（固定格式）**

致: **（采购单位名称）**

我方确认收到贵方提供的 **采购项目（项目编号： ）**的采购书的全部内容，我方：**(报价人名称)** 作为报价人正式授权 **(代理人全名、职务、身份证号码)** 代表我方进行有关本报价的一切事宜。

**我方已完全明白采购书的所有条款要求，并重申以下几点：**

1. 按采购书要求提供的报价总价详见《报价一览表》。
2. 本报价文件的有效期完全响应采购书要求（报价截止时间起90天内有效），如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均在报价有效期内有效，如有在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
3. 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的其它任何数据、信息或资料。
4. 我方理解贵方不一定接受最低报价。
5. 我方如果成交，将保证履行采购书及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行好合同。
6. 我方作为**（*制造商/代理商）***是在法律、财务和运作上独立于采购人的报价人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、准确的、有效的。
7. 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
8. 我方对在采购响应文件及采购过程中所作出的所有承诺承担法律责任。
9. 我方在近三年没有违法行为，在以往政府招标采购活动中没有违规和违约行为，并保证所供货物及服务来源合法，否则由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。
10. 所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

 电 话： .传 真：.

地 址：.邮政编码：.

 代表姓名：.职 务：.

特此声明。

法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

 年 月 日

1. **证明材料**