0





广 东 财 经 大 学校内分散采购

 (
采
 
购
 
书
)











（适用于公开采购方式）




项目名称：佛山校区第三食堂设施设备更新改造项目
采购单位：  佛山校区工作部         
发布时间：  2026年8月10日           



目录
第一部分   报价须知 	 2

一、采购项目概况 	 2

二、相关说明 	 2

三、报价人资格 	 3

四、报价要求 	 3

五、报价文件要求 	 4

六、评审方法及原则 	 6

七、成交供应商确定 	 8

第二部分   采购需求书 	 12

一、技术（服务）要求 	 12

二、商务要求 	 12

第三部分  报价文件格式 	 16

第 1  页



[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark1]第一部分   报价须知
（报价人应认真阅读采购书中全部内容。报价人必须按照采购公告、采购书的规定和要求提交报价文件，否则，责任自负。）
[bookmark: bookmark13]一、采购项目概况

自2017年以来，第三食堂未开展系统性的设施设备更新与改造，后厨各类设施长期超年限超负荷运行，老化、破损问题集中显现，不仅制约日常供餐保障，还滋生多项安全隐患。                
第三食堂现有核心运营设备均为2017至2020年配置，现已全部达到规定报废使用年限，设备整体老化、性能严重衰减。突出问题如下：大众餐炉灶故障风险极高，部分大锅灶炉膛破损、存在燃气渗漏隐患；早餐加工设备损耗严重、有效产能不足，原有6台电烤箱仅2台可正常运作，4台蒸饭柜仅2台可正常使用，早高峰供餐承载能力不足，无法满足师生就餐需求；餐具消毒柜温控系统失灵，无法达到规定消杀温度，餐具消毒效果不达标，存在食品安全管控漏洞。
为彻底消除食堂安全生产与食品安全隐患，保障食堂正常、稳定、有序开展供餐工作，改善师生就餐保障条件，佛山第三食堂购买一批设施设备，预算总金额约8万元，费用从佛山校区后勤维持事务项目中支出，资金已到位。

[bookmark: bookmark3]二、相关说明

（一）本采购书仅适用于采购职能部门组织的校内分散采购活动。采购职能部门负责完成采购书内容“三审三校”。
（二）凡符合资格要求的报价人均可参加。
（三）无论结果如何，参加报价的供应商自行承担因此所产生的全部费用。
（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。
（五）采购单位可因任何原因，在递交响应文件截止时间前对采购书进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请报价人务必在送达响应文件截止日期前，关注相关信息发布情况，及时查询拟响应项目存在的可能变更情况。未及时关注公告信息导致的相关损失，由报价人自行承担。
[bookmark: bookmark4]（六）本项目不接受联合体报价和自然人报价，不得分包、转包。

三、报价人资格

参加采购活动的报价人须具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。
（二）报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）。
[bookmark: bookmark5]四、报价要求
报价人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材和服务类为增值税普通发票）。报价人报价应包括原设备的拆除、全部货物、服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的报价除非因特殊原因并经双方协商同意，报价人不得再要求追加任何费用。
提醒：报价为采购清单总价。报价文件中只能提供唯一明确报价。

[bookmark: bookmark6]五、报价文件要求
报价人应按照下列内容及顺序编写、装订报价文件。报价文件中所有资格性、符合性证明材料均应当按照要求提供完整、全面、清晰可辨的证明材料，如为“复印件、扫描件、网页打印件 ”均应当加盖报价人单位公章方为有效。
（一）报价文件的构成、顺序及要求
1.报价文件封面；
2. 目录；
3.资格性审查材料，包括但不限于：
（1）营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件；
（2）相关资质证书或许可证书等复印件；
4.符合性审查材料，包括但不限于：
（1）提供法人或负责人资格证明、授权委托书；
（2）报价一览表；
（3）报价明细表；
（4）“技术（服务）条款响应表”和“商务条款响应表”；
（5）报价人声明及承诺；
5.证明材料等；
（二）报价文件的份数、签署和封装
1.报价人必须制作报价文件。报价文件份数为正本 1 份，副本 2 份。报价文件应当清楚地标明“正本 ”和“副本 ”，“副本 ”可由“正本 ”复印，当“副本 ”和“正本 ”内容不一致时，以正本为准。报价文件的“正本 ”和所有“副本 ”一并装入同一密封袋（不要分开密封）。将密封袋密封后加盖与报价人单位一致的有效印章。报价文件以电子形式提交，应当加密。报价文件应在规定时间内由评审小组现场拆封。评审小组需确认报价文件的密封性并做记录。
2.报价文件一经送达，无论报价人是否推荐成交，其报价文件不予退还。
（三）报价响应和偏差
1.报价文件应当对采购书的所有技术规格及性能指标、实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购单位的响应。
2.采购书中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的报价将被否决。
3.报价文件对采购书的全部偏差，均应在报价文件的“技术（服务）条款响应表 ”和“商务条款响应表 ”中列明，除列明的内容外，视为报价人完全响应采购书的全部要求。报价人如不提供“技术（服务）条款响应表 ”和“商务条款响应表 ”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购书。
4.特殊情形处理：原则上“报价一览表 ”中的“报价总价 ”“报价明细表 ”中的“报价总价 ”应当一致，如果出现不一致情形，以“报价一览表 ”中的“报价总价 ”为准。如果出现“报价一览表 ”中的大、小写金额不一致情形，以大写金额为准。
（四）报价无效情况
1.报价文件送达的时间超过规定的报价文件送达截止时间。
2.报价文件内容不符合“资格性 ”“符合性 ”审查要求，或不满足采购需求星号条款要求。
3.报价超过采购预算；出现两个或多个报价。
4.报价文件含有采购单位不能接受的附加条件。

[bookmark: bookmark7]六、评审方法及原则

本项目采用评审方法一。
（一）评审方法一：满足资格性和符合性要求的供应商中，按报价最低成交。
1.资格性和符合性评审（评审表见附表 1）：
评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行资格性、符合性审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人。
2.详细性评审：评审小组按照报价最低原则确定成交供应商。有效报价最低的供应商推荐为成交供应商。最低报价相等时，由采购方代表确定 1 家作为成交供应商。
（二）评审方法二：评审小组对符合响应条件的供应商进行综合评审，综合得分最高者推荐为成交供应商。
1.资格性和符合性评审（评审表见附表 1）
评审小组依据采购书规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行资格性、符合性审核。对报价文件是否满足采购需求星号条款进行审查。未通过的报价人不能确定为成交人。
2.详细性评审（评审表见附表 2）：
评审小组按综合得分由高到低推荐成交供应商。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定 1 家作为成交供应商。
（三）评审方法三：评审小组与符合响应条件的供应商进行一轮或多轮谈判确定具体采购需求后，按最低报价或综合评审得分最高推荐成交供应商。
1.资格性和符合性评审（评审表见附表 1）
评审小组依据采购书中规定的要求，对报价文件中的资格性、符合性条件进行资格性、符合性审核。未通过的报价人不能确定为成交人。
2.谈判
第一步：分别请有效报价人对采购项目的响应情况进行介绍，包括：是否完全响应采购书要求、项目的组织方案、报价的依据、服务质保承诺、需要明确的问题等。时间 5 分钟。评审小组集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加报价的供应商平等的谈判机会。
供应商回答评委的质疑与提问，对技术（服务）要求、商务要求等内容进行协商。
第二步：通过谈判，了解报价人对项目的理解，斟酌自己的技术需求是否有欠缺，并补充完善。将完善后的内容向所有有效报价人进行确认，由报价人进行二次报价，第二次报价将作为最终报价。在采购需求没有实质性变化的情况下，第二次报价应当不高于第一次报价，否则第二次报价无效，以第一次报价为准。
评审小组应根据具体谈判情况制作谈判记录。
3.定标
本项目采用招标方式 定标。
方式一：评审小组推荐第二次有效报价最低的供应商为成交供应商。最低报价相等时，由采购方代表确定 1 家作为成交供应商。
方式二：评审小组按综合得分（评审表见附表 2）由高到低推荐成交供应商。综合得分相等时，以报价低的优先，报价也相等时，以技术质量因素得分高的优先，技术质量因素得分也相等时，由采购方代表确定 1家作为中标候选人。
[bookmark: bookmark8]七、成交供应商确定

采购单位应对评审小组推荐的成交供应商确认后，在发出采购结果公告后 30 日内与成交供应商签订采购合同。若成交供应商放弃成交资格或不按照学校采购制度的规定签订合同或被采购单位单方面解除合同的，采购单位有权依照排名先后顺序依次选择其他供应商作为成交供应商。
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[bookmark: _GoBack]附表 1
资格性与符合性审查表
（资格性审查内容应与“三、报价人资格 ”内容一致）
	序号
	审查内容及要求

	（一）资格性审查

	序号
	审查内容及标准
	审查结果

	


1
	具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。分支机构报价的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件。
	

	






2
	报 价 人 未 被 列 入 “ 信 用 中 国 ” 网 站 （www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为 ”记录名单；不处于中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“政府采购严重违法失信行为信息记录 ”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报价人需提供相关证明资料）
	

	3
	须具备有效的燃气燃烧器具安装维修企业资质证书，能够独立完成燃气灶具进场安装、接驳、调试、气密性检测，保障满足燃气管理部门通气验收要求；若供应商不具备自有资质，须提供具备有效资质合作单位正式合作协议及资质文件。
	

	4
	供应商具有履行合同所需专业技术能力、安装团队、售后服务体系，拟派现场安装电工持有有效期内低压电工特种作业操作证；燃气安装人员持有燃气器具安装相关上岗证明。

	

	5
	具有良好商业信誉、健全财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金；参加采购活动前三年内，经营活动无重大违法记录。
	

	6
	本项目不接受联合体参与
	

	（二）符合性审查

	序 号
	审查内容及标准
	审查结果

	1
	提供法人或负责人资格证明；授权委托书
	

	2
	提供报价一览表
	

	3
	提供报价明细表
	

	4
	提供“技术（服务）条款响应表 ”和“商务条款响应表 ”
	

	5
	提供报价人声明及承诺
	

	6
	未出现采购单位无法接受的附加条件
	

	结论
	


备注：
1.本表应与采购书中相关条款内容一致。
2.每一项符合的打“〇 ”，不符合的打“ × ”。打“ × ”的，请说明理由。
3.“结论 ”一栏填写“通过 ”“不通过 ”；任何一项出现“ × ”的，结论均为不通过；不通过的，为无效报价。
4.如“结论 ”意见不一致时，采用少数服从多数的原则确定评审结果，相关情况记录在评审报告中。
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附表 2：
详细评审表（评分因素仅作参考，采购单位根据实际情况编制）

	评审因素
	权重
	评分细则

	报价
（采用低价优先法）
	
XX
	满足采购书要求且最终报价最低为评标基准价，其价格分为满分，其他报价人的价格分按以下公式计算：报价得分 =（评标基准价/最终报价） ×XX（取小数点后两位）

	技术因素
	
技术指标
	
XX
	完全满足采购书技术指标及配置要求得基准分 X 分；有实质性正偏离、确有实用价值且为用户所需，每项加 X分，最多加 X 分。

	
	
性能及品质
	
XX
	对报价产品的品牌、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价，评价好得 XX—XX 分；评价较好得 XX—XX 分；评价一般得 XX—XX 分。

	
	

…….
	

…….
	

…….

	商务因素
	保修期
	XX
	满足采购书要求得 X 分；每延长一年加X 分，最多加 X分。

	
	
服务承诺
	
XX
	根据对产品故障报修的响应时间、处理速度、定期巡检以及技术支持、软件升级、技术培训等服务承诺进行评价，评价好得 X 分；评价较好得 X 分；评价一般得 X 分。

	
	业绩
	
XX
	根据报价人近 3 年来近似项目业绩进行评价（以合同为准），每份得 X 分，最多得 X 分。

	
	
……
	
	

	备注：评分细则中如需要报价人提供证明材料的，供应商应在报价文件中提交证明材料。


注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark9]第二部分  采购需求书

[bookmark: bookmark14]一、技术（服务）要求

（一）采购清单：

	序号
	物资名称
	单位
	数量

	1
	双门蒸饭柜
	台
	1

	2
	双头大锅灶
	台
	2

	3
	双门冰箱
	台
	4

	4
	密胺消毒柜
	台
	3

	5
	密胺消毒柜
	台
	1

	6
	餐车
	台
	5

	7
	电烤箱
	台
	1

	8
	风幕机
	台
	1

	9
	防蝇帘
	米
	16

	10
	开水器
	台
	2

	11
	筷子消毒车
	台
	4

	12
	淘米机
	台
	1

	13
	切肉机
	台
	1

	14
	绞肉机
	台
	1

	15
	平板车
	台
	3

	16
	破壁机
	台
	1


（二）具体技术指标及性能要求：
序号1：双门蒸饭柜。电热蒸饭柜，380V，50Hz，★ 有漏电保护，整机可靠接地保护；双门48盆，左右门独立腔体、独立控温，能单独启停，分时蒸制；内置浮球自动补水，底部大口径排污阀；移动结构：四角4个万向脚轮，其中两个带刹车；外壳材料为304不锈钢；★ 内胆、层架、发热管为符合食品接触材料标准的304不锈钢；门密封条为耐高温食品级硅胶，不漏蒸汽；★ 具有防干烧自动断电功能；★ 随货提供整机合格证、304材质检测报告、电气安全检测报告、产品检测报告、出厂合格证。
序号2：双头大锅灶。气源：★ 管道天然气，额定供气压力2000～2800Pa；外形尺寸参考：2300×1300×800mm（±5%）（后背挡油板高 450mm）（±5%）；★ 台面、围板：304 不锈钢，厚度≥1.2mm；炉骨架：加厚不锈钢方管；炉膛：耐火水泥 / 耐火砖双层保温，防烫、节能；炉头：铸铁节能聚焰炉头，单头热负荷 36～45kW；耗气量：单头 4.0～5.0m³/h，双头合计 8～10m³/h；点火：电子脉冲一键点火，★ 带热电偶熄火保护，意外熄火自动切断燃气；独立助燃风机，220V；双头独立不锈钢摇摆水龙头 DN15；炉体前沿溢水排污槽；观火检修门；★ 配套 2 只 φ900 铸铁大锅；★ 具备商用灶具 CCC 强制认证证书，产品检测报告、出厂合格证、熄火保护装置检测报告；采用不锈钢波纹管 / 无缝钢管丝扣连接。★ 提供《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》、安装人员必须持有燃气特种作业操作证。
序号3：双门冰箱。★2门冷藏2门冷冻，上下独立腔体，冷藏室：0℃～8℃可调，冷冻室：≤-18℃可调，容量915L及以上；220V/50Hz，配备漏电保护适配；移动结构：四角4个万向脚轮，其中两个带刹车；外置电子数显温度显示屏，实时显示柜内温度；★内胆、层架、托盘为304食品级不锈钢；内胆全圆角，无死角，无焊接缝，层架可拆卸；双压缩机，使用环保制冷剂，发泡层厚度≥50mm，保温节能。自动回归门（开门＞90° 自动闭合）；★整机 3C 强制认证证书，产品合格证、说明书。
序号4：密胺消毒柜。容积≥700L；220V/50Hz；额定功率 1400～1800W；不锈钢可调支撑脚，带刹车万向脚轮；★符合国家消毒级星标准，具有第三方星级消毒检测报告，消毒方式为臭氧+紫外线+中温热风循环，温度区间55～75℃；微电脑数控面板，实时显示柜内温度、工作时长；支持定时设置（30～90 分钟可调）；柜门闭合严密，臭氧不外泄，紫外线灯管防泄漏，工作时外部不可直视紫外线；★内胆、层架、托盘为304食品级不锈钢，底部带积水接水盘；★具有3C强制认证、整机出厂合格证；
序号5：密胺消毒柜。容积≥280L；220V/50Hz；额定功率 1400～1800W；不锈钢可调支撑脚，带刹车万向脚轮；★符合国家消毒级星标准，具有第三方星级消毒检测报告，消毒方式为臭氧+紫外线+中温热风循环，温度区间55～75℃；微电脑数控面板，实时显示柜内温度、工作时长；支持定时设置（30～90 分钟可调）；柜门闭合严密，臭氧不外泄，紫外线灯管防泄漏，工作时外部不可直视紫外线；★内胆、层架、托盘为304食品级不锈钢，底部带积水接水盘；★具有3C强制认证、整机出厂合格证；
序号6：餐车。整体不锈钢材质，万向轮脚，规格参考900*500*800，三层，带扶手。
序号7：电烤箱。三层六盘电烤箱，烤盘：600×400mm，每层 2 盘，合计 6 盘；电源：380V 三相五线 50Hz，可靠接地保护，★漏电防护；分层独立腔体、独立控制系统，每层独立面火、底火加热，每层独立温控、独立定时；外壳：不锈钢板材；炉膛内胆采用镀铝板 / 食品级不锈钢，符合 GB 4806.9；内胆圆角设计；炉门：双层耐高温钢化可视玻璃，内，防爆照明灯；★故障自动切断加热，防止干烧起火；★产品合格证、原厂使用说明书，电气安全相关检测报告。
序号8：风幕机。长度≥1.4米，贯流式风幕机，220V/50Hz；自然风功率约 180～250W，出风口平均风速≥7.5m/s；底部地面处风速≥3.0m/s；高、低两档风速调节；机体外壳防锈喷涂，表面平整，耐腐蚀、耐油烟；整机 3C 强制认证证书。
序号9：防蝇帘。食品级透明 PVC 软片，厚度 2.0mm，单片宽度 200mm；铝合金悬挂轨道、不锈钢活动可滑动吊扣；帘片搭接重叠≥2cm，成品总宽超出门洞两侧各 5cm；帘片下端离地间隙≤20mm；满足食品安全 “三防” 检查规范。
序号10：开水器。有效内胆容积100L；电源380V，50Hz，★超温过热保护、漏电保护、过载保护；双开水龙头；底部配置不锈钢可调支撑脚；自带排水排污阀；禁止冷热水直接混合，不产生阴阳水；开水温度稳定≥95～100℃；微电脑 LED 数显面板，实时显示内胆水温、工作状态、故障代码。全自动进水、自动加热、水满自动停止进水。★内胆：食品级 304 不锈钢，板材厚度≥0.8mm，符合 GB 4806.9，焊缝平整、无毛刺；外壳：304/201 不锈钢拉丝面板，防水防油污；整体聚氨酯发泡保温层，保温效果好、外壳不烫手、降低能耗；★整机 3C 强制性认证证书、食品接触不锈钢材质检测报告、产品合格证、原厂使用说明书。
序号11：筷子消毒车。一次性可容纳筷子≥1200 双，配置可拆卸分格不锈钢筷筐；220V/50Hz，功率 550～700W；可移动，带万向刹车脚轮、推拉扶手、液压支撑翻盖；★消毒方式：紫外线 + 臭氧 + 中温热风循环烘干；工作温度 45～75℃，最高温度≤75℃；定时 0～90min 可调；开盖停机保护；材质：整机不锈钢外壳与内胆，筷筐食品级不锈钢；底部带可抽拉接水盘，密封磁吸门封条；★消毒等级不低于一星级；★安全配置：漏电保护、超温保护、可靠接地；★整机 3C 强制性认证证书、食品接触不锈钢材质检测报告、产品合格证、原厂使用说明书。
序号12：淘米机。单次最大洗米容量 100kg 大米 / 批次，水压涡流全自动洗米，无搅拌叶片，单批次洗米 8～13 分钟；★所有直接接触大米、米水部件为SUS304食品级不锈钢；内壁抛光处理，焊接圆滑无毛刺、无卫生死角，锥形底设计，配备溢流除杂系统，自动分离米糠、轻杂质；底部不锈钢闸阀，可快速排污、卸米；内置可拆卸防流失滤网；立式不锈钢支架，可调平支撑脚；整机结构牢固。
序号13：切肉机。立式商用切肉机，生产产能≥300～500kg/h；电源380V，功率≥2.2kW；★接触食品部件（料斗、送料辊、刀组、出料口）材质为 SUS304 食品级不锈钢，符合 GB 4806.9 食品安全国家标准；外壳不锈钢材质；刀组可无工具快速拆卸，便于清洗消毒；支持切片、切丝，厚度可调范围2～12mm；适用于无骨鲜肉加工；★配备安全防护装置、紧急停止按钮、电机过载保护装置，防护不到位设备无法启动；★内置全铜防水电机；底部防滑减震脚垫；★产品合格证、原厂使用说明书。
序号14：绞肉机。不锈钢绞肉机，处理产能≥600kg/h；电源 AC380V，额定功率≥3.0kW，全铜芯电机；进料斗开口尺寸：满足整块鲜肉投放，进料口配备安全挡料装置；配套组件：标配绞龙、十字刀、粗孔板、细孔板；所有接触肉制品部件：★进料斗、绞肉筒、绞龙、绞肉刀、出肉孔板全部为 SUS304 食品级不锈钢，符合 GB 4806.9-2023；★绞肉筒、绞龙、刀组可拆卸，无需专用工具即可快速拆装，设置安全防护结构，进料口防护缺失设备无法启动，防止手部误入；★配备红色紧急停止按钮；整机表面焊缝平整光滑，无凹陷缝隙，不易积存残渣，电机防水防潮设计，适应后厨潮湿清洗环境；整机底部配置防滑减震脚垫；★产品合格证、原厂使用说明书。
序号15：平板车。主体材质为不锈钢，防锈；6寸脚轮，载重≥1000公斤；规格≥900*600mm。
序号16：破壁机。立式放置，容量≥6L；刀组：六叶不锈钢SUS304破壁刀，符合GB4806.9-2023；铜芯电机；★产品合格证、原厂使用说明书。
注：产品技术指标/规格型号中带“★ ”的为“实质性响应指标 ”。 “实质性响应指标 ”不允许“负偏离 ”，否则报价无效；“非实质性响应指标 ”允许“负偏离 ”，但不能超出偏离范围，否则报价无效
[bookmark: bookmark11]二、商务要求

（一）交货期及地点
自合同签订之日起15日内完成交货，确保正常运行使用。
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交付地点：广东财经大学佛山校区。
（二）安装、调试与培训要求
本项目采购内容包括拆除原设备，新设备的运输、安装、调试和培训，于广东财经大学（佛山校区）完成。
（三）项目质量与验收标准
合同项目履约完毕，成交人应当及时向项目承办单位提供验收方案申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除成交人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。
（四）质保期
质保期自全部设备安装调试完毕、竣工验收合格之日起计算，所有设备质保标准不得低于下述要求：①双门蒸饭柜、双头大锅灶、密胺消毒柜、电烤箱、开水器、淘米机、切肉机、绞肉机、筷子消毒车、破壁机整机质保≥1年，电机、主控板、加热管质保≥24 个月，密封圈、灯管等易损件质保 6 个月； ②双门冰箱、风幕机整机质保≥1年，压缩机质保≥2 年，密封条等易损件质保 6 个月； ③餐车、平板车主体框架质保≥1 年，脚轮质保 3 个月； ④防蝇帘为易耗品，验收 30日内出现质量问题免费更换。
（五）售后服务要求
提供 7×24 小时报修热线，接到报修2 小时响应，24 小时内上门检修；同一故障两次维修仍不能正常使用，须更换全新设备并重新计算质保。
（六）结算与付款方式
该项目验收合格后，将合同款 100%转账支付给成交人。
（七）违约处罚
1.成交人的违约责任：
（1）成交人逾期交付使用的，从逾期之日起每日按合同总价 3‰的数额向采购单位支付违约金；逾期 15 日及以上的，采购单位有权终止合同，由此造成的采购单位经济损失由成交人承担。成交人支付合同金额 30%的违约金。
（2）成交人交付使用的服务不符合采购书、报价文件或合同规定的，采购单位有权拒收，并且成交人须向采购单位支付合同总价 5%的违约金。
（3）其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
2.采购单位的违约责任：
（1）采购单位逾期付款的，应按照每日合同总价的 3‰的比例向成交人偿付逾期付款的违约金；
（2）采购单位违反合同规定拒绝接受服务的，应当承担由此对成交人造成的损失。

（八）其他要求
有关“知识产权、专利权、软件著作权 ”等特别要求：
1.  采购方在履行合同过程中提供给成交人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。
2.  成交人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则成交人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消成交人资格。
3.  如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，成交人在收到采购方通知后，应当自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。
（九）争议解决：双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解，协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。
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校内分散采购报价文件封面
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校内分散采购报价文件


项 目名称：
报价人名称：
报价人地址：
法人/委托代理人
（签字或加盖私章）：
联系电话：
联系邮箱：




报价人单位（盖章）
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一 、 营业执 照（或事业法人 登记证等相
关证明） 副本复印件
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二 、 法人或负责人资格证明（ 固定格式）


报价人单位名称：
法人或负责人（本人签字或加盖法人章）：
联系方式：


	粘贴身份证复印件，反正面。




报价人单位（盖章）
年  月  日

注：报价人参加报价，必须提供法人或负责人身份证复印件。法人本人参加报价的，须将本人身份证原件带至评审现场备查；法人授权其他人参加报价的，须同时提供“授权委托书 ”（ 法人本人参加报价不需提供）。该资格证明为实质性响应内容。
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三 、授权委托书（ 固定格式）


法人或负责人（本人签字或加盖法人章）：
联系方式：
委托代理人（本人签字或加盖私章）：
联系方式：
委托代理人在本单位的职务：


兹委托代表我单位参加贵单位组织的项目的采购活动，委托代理人为我单位正式在职职工，有权在该项目招标活动中以我单位的名义签署“报价一览表 ”和“报价文件 ”等材料，负责质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。
委托代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；委托代理人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


报价人单位（盖章）
年  月 日


注： 委托代理人参加报价的，除提供“法人或负责人资格证明 ”外，还须提供“授权委托书 ”，同时提供委托代理人身份证复印件，本人身份证原件带至评审现场备查。该资格证明为实质性响应内容。
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附：委托代理人身份证复印件


	粘贴身份证复印件，反正面。
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四 、报价一览表
（参考样 式 ， 根据采购 项 目 自 行 设计）
货币单位：人民币元
	项目名称
	

	


报价总价（元）
	

￥

	
	

大写：

	备注
	


注：
1. 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2. 表中报价总价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。
3. 填写此表时不得改变表格的形式。
4. 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写报价按无效报价处理。


法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：
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五 、报价明细表
（参考样 式 ， 根据采购 项 目 自 行 设计）

	序号
	品目名称
	品牌
	型号
（详细
技术规格指
标）
	原产地及制造商
	单价（元）
	数量
	合价
（元）=单价*数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	伴随货
物、
服务
或工
程项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
报价总价：
	小写
	¥ ：       元

	
	大写
	人民币：


注：1、本《报价明细表》由报价人根据采购书及项目需求，结合自身认识和判断， 自行制定。
2.本表“报价总价 ”必须与《报价一览表》中的“报价总价 ”一致。
3.对于报价免费的项目必须标明“免费”。
4.所有根据采购书、合同以及其他原因应由成交人支付的税款和其它应缴纳的费用都要包括在报价人提交的报价总价中。


法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：
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六 、 技术（服务）条款 响应表（ 固 定格 式）
	采购书需求
	报价人响应
	证明材料

	序 号
	品目名称
	技术规格/指标
	数 量
	数 量
	技术规格/指标
	技术指标偏离情况
	见报价文件   页

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：报价人必须对采购书要求填写的“技术（服务）条款响应表 ”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离 ”或“负偏离 ”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应 ”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。
法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：
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七 、 商务条款响应表（ 固定格式）
	
序号
	
采购书要求
	
报价人响应
	
商务条款偏离情况

	
1
	
	
	

	
2
	
	
	

	
3
	
	
	

	
4
	
	
	

	
5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：报价人必须对采购书要求填写的“商务条款响应表 ”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购书要求，无“正偏离 ”或“负偏离 ”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应 ”承诺。如发现报价人提供的偏离情况承诺与报价文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，报价人应承担报价无效等完全责任。
法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：
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八 、报价人声明及承诺（固定格式）


致： （采购单位名称）
我方确认收到贵方提供的                采购项目（项目编号：    ）的采购书的全部内容，我方： （报价人名称）                  作为报价人正式授权 （代理人全名、职务、身份证号码）               代表我方进行有关本报价的一切事宜。
我方已完全明白采购书的所有条款要求，并重申以下几点：
（一） 按采购书要求提供的报价总价详见《报价一览表》。
（二） 本报价文件的有效期完全响应采购书要求（自报价截止时间起 90 天内有效），如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均在报价有效期内有效，如在报价有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与报价有关的其他任何数据、信息或资料。
（四） 我方理解贵方不一定接受最低报价。
（五） 我方如果成交，将保证履行采购书及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期履行好合同。
（六） 我方作为（制造商/代理商）是在法律、财务和运作上独立于采购人的报价人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的、准确的、有效的。
（七） 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，招标人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（八） 我方对在采购响应文件及采购过程中所作出的所有承诺承担法律责任。
（九） 我方在近三年没有违法行为，在以往政府招标采购活动中没有违规和违约行为，并保证所供货物及服务来源合法，否则由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。
（十） 所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

电    话：                              .传    真：
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地    址：邮政编码：
代表姓名：职    务：
特此声明。



法人或委托代理人（签字或加盖私章）：

报价人单位（盖章）：

年  月  日
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九 、证明材料
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